**Звонок электрический беспроводной с питанием от батареек, ТМ «FERON»**

**модель 007-D**

**Инструкция по эксплуатации**

1. **Описание**
2. Устройство представляет собой автономную беспроводную сигнализацию, которая срабатывает при открытии двери или створки окна, выдвигании ящика стола, открывании холодильника, перемещении какого либо предмета относительно чего, либо и т.д. Широко применяется при защите от несанкционированного проникновения домов, квартир, офисов и загородных дач и пр. Также, устройство можно применять в шкафах или кладовках, в которые необходимо ограничить доступ.
3. Устройство состоит из двух частей: магнита и блока-сенсора. В состоянии готовности магнит и блок-сенсор сомкнуты. Как только магнит удаляется от блока-сенсора, включается сирена. При возврате в исходное положение сирена выключается.
4. Прибор используется внутри помещения.
5. Прибор устанавливается на нормально воспламеняемую поверхность.
6. **Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Источник питания | 2 батареи ААA 1,5В (в комплект не входят) |
| Количество мелодий звонка | 1 (сигнализация) |
| Рабочая температура | От -20 °С до +50 °С |
| Зазор срабатывания сигнализации | 15мм |
| Степень защиты | IP20 |
| Класс защиты | III |
| Относительная влажность | Не более 90% |
| Громкость встроенной сирены | 90дБ |
| Габаритные размеры | См. на упаковке |

1. **Комплектность**
2. Прибор в сборе.
3. Инструкция.
4. Упаковка.
5. **Установка прибора**
6. Извлеките прибор из упаковки и проверьте внешний вид и комплектацию товара.
7. Вставьте в блок-сенсор батарейки (нет в комплекте).
8. Снимите защитную пленку с двустороннего скотча на блоке и закрепите на монтажной поверхности.
9. Аналогично закрепите блок магнита. Зазор между блоком магнита и блоком сенсора не должен превышать 15 мм.
10. Установите переключатель сбоку устройства в положение «ON». Чтобы выключить прибор установите переключатель в положение «OFF».
11. **Эксплуатация**
12. При открытии двери или створки окна появляется зазор более 15 мм между блоком магнита и блоком сенсора устройства. В результате чего мгновенно срабатывает сигнализация.
13. При закрытии двери сигнализация выключается.
14. **Меры предосторожности**

Использовать только внутри помещений.

Радиоактивные и ядовитые вещества в состав устройства не входят.

1. **Техническое обслуживание и ремонт**

Прибор не требует специального технического обслуживания. Протирку от пыли и замену батареек необходимо осуществлять по мере необходимости.

1. **Возможные неисправности и способы их устранения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Неисправность** | **Возможная причина** | **Способ устранения** |
| Устройство не издает сигнал | Разряжены батарейки | Замените батарейки |
| Устройство издает сигнал при закрытой двери или створке окна | Превышен максимально допустимый зазор 15 мм между блоком-сенсором и блоком магнита | Смонтируйте устройство, соблюдая необходимое расстояние между блоками |

*Если вышеперечисленные действия не помогли, обратитесь в место продажи прибора.*

1. **Хранение**

Прибор хранится в теплых отапливаемых помещениях в ящиках или на стеллажах.

1. **Транспортировка**

Прибор в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

1. **Сертификация**

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

1. **Информация об изготовителе и дата производства**

Сделано в Китае. Изготовитель: NINGBO YUSING LIGHTING CO.,LTD» Китай, No.1199,MINGGUANG RD.JIANGSHAN TOWN,NINGBO,CHINA / Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко., № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Официальный представитель в РФ / Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Дата изготовления нанесена на корпус изделия в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

1. **Утилизация**

Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По истечении срока службы прибор необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать как бытовые отходы.

1. **Гарантийные обязательства**

* Гарантийный срок на товар составляет 6 месяцев со дня продажи.
* Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи прибора при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.
* Гарантия распространяется только на ассортимент, проданный через розничную сеть.
* Гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность, вызвана дефектом, связанным с производством изделия.
* Гарантия не действительна, если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи изделия потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, наличием повреждений корпуса и не соблюдением требований, изложенных в данной инструкции.

