**Оборудование световое: гирлянда электрическая, т.м. "Feron" серии: CL**

**модели: CL565, CL570, CL588, CL589**

**Инструкция по эксплуатации и технический паспорт**

1. **Описание и назначение изделия**
2. Изделие является световой электрической гирляндой со светодиодными источниками света. Гирлянда применяется для внутреннего освещения и декоративной подсветки, и подходит для подсветки елок, окон, дверей и пр.
3. Гирлянда предназначена для работы от батареек. Напряжение питания гирлянд не превышает 6В и является безопасным для человека.
4. **Технические характеристики**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | CL565 | CL570 | CL588 | CL589 |
| Напряжение питания | 4,5В | 3В | 6В | 3В |
| Источник питания | 3×АА | 2×АА | 2хCR2032 | 2×АА |
| Мощность одного светодиода не более | 0,03Вт | 0,06Вт | 0.1Вт | 0.1Вт |
| Количество светодиодов (на одной гирлянде) | 30шт. | 20шт. | 20шт. | 20шт. |
| Длина гирлянды | 3м | 2м | 2м | 2м |
| Расстояние между светодиодами | 10см | | | |
| Цвет свечения (см. на упаковке) | Теплый белый, белый, мультиколор | Теплый белый, белый, зеленый, синий, мультиколор, желтый, розовый | Теплый белый, белый, мультиколор | Теплый белый, белый |
| Возможность подключения в линию | нет | | | |
| Рабочая температура | -20...+50°С | | | |
| Степень защиты | IP20 | | | |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 | | | |
| Класс зашиты | III | | | |
| Материал провода | Медь | | | |
| Материал оболочки гирлянды | PVC | | | |

1. **Комплектность**
2. Электрическая гирлянда.
3. Инструкция.
4. Упаковка.
5. **Меры безопасности**
6. Использовать гирлянду только с рекомендованным типом источника питания.
7. Не использовать снаружи помещений.
8. ***Не соединять электрическую гирлянду с другой гирляндой.***
9. Запрещена эксплуатация гирлянды с поврежденным шнуром питания или поврежденной изоляцией кабеля.
10. Запрещено резать гирлянду.
11. Радиоактивные и ядовитые вещества в состав изделия не входят.
12. **Подключение**
13. Достаньте гирлянду из упаковки, проверьте внешний вид и комплектность поставки товара.
14. Смонтируйте гирлянду на место эксплуатации. При монтаже убедитесь, что шнур гирлянды не подвергается повышенным механическим нагрузкам.
15. Вставьте батарейки в отсек для батареек. При установке батареек соблюдайте полярность.
16. Включите питание.
17. **Эксплуатация**
18. Электрическая гирлянда не требует специального технического обслуживания.
19. Эксплуатацию проводить в соответствии с действующим ПУЭ раздел «электрическое освещение» и главой 2.12 ПТЭЭП и ППБ 01-03.
20. Все работы по обслуживанию электрической гирлянды должны проводиться при выключенном электропитании, персоналом, имеющим необходимые допуски для такого вида работ.
21. **Возможные неисправности и меры их устранения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **признаки неисправности** | **Вероятная причина** | **Метод устранения** |
| При включении питания гирлянда не работает | Разрядились батарейки | Проверьте работоспособность батареек и, при необходимости, осуществите замену |
| Плохой контакт или поврежден кабель | Проверьте контакты в схеме подключения и целостность кабеля гирлянды. При необходимости устраните неисправность |

*Если вышеперечисленные действия не помогли, обратитесь в место продажи прибора.*

1. **Хранение**

Товар хранится в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях.

1. **Транспортировка**

Товар в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

1. **Утилизация**

Электрические гирлянды не содержат в своем составе дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По истечении срока службы товар утилизируется по правилам утилизации бытовых отходов.

1. **Сертификация**

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/30/ЕU «Электромагнитная совместимость».

1. **Информация об изготовителе и дата производства.**

Сделано в Китае. Изготовитель: «NINGBO YUSING LIGHTING CO., LTD» Китай, No.1199, MINGGUANG RD.JIANGSHAN TOWN, NINGBO, CHINA/Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко., № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: «Ningbo Yusing Electronics Co., LTD» Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai, Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай; «Zheijiang MEKA Electric Co., Ltd» No.8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zheijiang Province, China/«Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул.Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Дата изготовления указана на корпусе лампы в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

1. **Гарантийные обязательства**

* Гарантия на товар составляет 1 год (12 месяцев) с момента продажи.
* Замене подлежит продукция, не имеющая видимых механических повреждений.
* Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. В случае отсутствия документов, удостоверяющих дату покупки, гарантийный срок отсчитывается от даты производства товара, нанесенной на корпус товара.
* Гарантия соблюдается при выполнении требуемых условий эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в данной инструкции.
* Гарантия не распространяется в случаях использования на производстве, в целях извлечения прибыли, а также в других целях, не соответствующих прямому применению продукции.
* Срок службы изделия 2 года.

