**коробка монтажная ТМ «STEKKER» серии: EBX**

**модели: EBX30-02-1-20-80, EBX30-02-1-20-92, EBX30-02-1-20-120**

**Инструкция по эксплуатации и технический паспорт**

1. **Описание устройства и назначение**
2. Коробки монтажные для скрытого монтажа ТМ «STEKKER» серии EBX предназначены для организации групповых цепей и линий распределения электрической энергии при внутренней прокладке электропроводки, а также, защиты разветвлений электрических проводов напряжением до 1000В постоянного и переменного тока (а также, сигнализации и связи) от внешних воздействий.
3. Коробки предназначены для установки в полые стены (гипсокартон, стеновые панели и т.д.).
4. Коробка имеет крышку и пластиковые зажимы.
5. Коробки разрешается использовать только внутри помещения.
6. **Технические характеристики\***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель | EBX30-02-1-20-80 | EBX30-02-1-20-92 | EBX30-02-1-20-120 |
| Тип коробки по виду установки | Встраиваемый | | |
| Количество выходов | 12 | 10 | 12 |
| Форма коробки | Круглая | Прямоугольная | |
| Материал корпуса | Полипропилен, полистирол | | Полистирол |
| Габаритные размеры, мм | 80х80х40 | 92х92х45 | 120х92х45 |
| Температура окружающей среды | -25...+40°С | | |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 | | |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 | | |
| Срок службы | 10 лет | | |

*\*Представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию товара без предварительного уведомления (см. на упаковке)*

1. **Комплектация**
2. Коробка в сборе.
3. Упаковка.
4. Монтажный комплект.
5. **Меры предосторожности**
6. Установка и соединения проводов внутри коробки должны осуществляться лицами, имеющими необходимую квалификацию, а также, при отключенном электропитании. Обратитесь к квалифицированному электрику.
7. Запрещена установка снаружи помещений.
8. Эксплуатация коробки при температуре окружающей среды выше 40°С запрещена.
9. Запрещена эксплуатация коробки с поврежденным корпусом.
10. Радиоактивные и ядовитые вещества в состав изделия не входят.
11. **Подключение**
12. Достаньте коробку из упаковки, проверьте внешний вид и наличие всей необходимой комплектации.
13. Убедитесь, что электропитание отключено.
14. Монтаж коробки необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от -10 до +40°С.
15. Открыть крышку коробки.
16. Проделать в месте кабельного ввода отверстия необходимого размера.
17. Закрепить коробку на предполагаемом месте эксплуатации при помощи пластиковых зажимов.
18. Выполнить подключение проводников.
19. Установить крышку на место, закрутить винты.
20. **Хранение**

Изделие в упаковке хранится в картонных коробках, в ящиках или на стеллажах в сухих и отапливаемых помещениях.

1. **Транспортировка**

Изделие в упаковке пригодно для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

1. **Утилизация**

По окончании эксплуатации изделие должно быть утилизировано в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов.

1. **Сертификация**

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

1. **Информация об изготовителе и дата производства**

Произведено в России. Производитель: ООО "Пласткор" , г. Тула, ул. Н. Островского, д.63, помещение лит. Х1 , тел. : +7 (4872) 74-01-55. Дата изготовления нанесена на стикер изделия в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.



|  |
| --- |
|  |
| **EBX30-02-1-20-80** |
|  |
| **EBX30-02-1-20-92** |
|  |
| **EBX30-02-1-20-120** |