**Коробки разветвительные ТМ «STEKKER» серии: EBX**

**модели: EBX10-34-44, EBX20-34-44, EBX10-34-55, EBX10-36-55, EBX10-310-55, EBX20-310-55, EBX20-36-55, EBX20-36-44**

**Инструкция по эксплуатации и технический паспорт**

1. **Описание устройства и назначение**
2. Коробки разветвительные ТМ «STEKKER» серии EBX предназначены для стационарной установки внутри помещений на поверхности из невоспламеняющихся материалов и защиты разветвлений электрических проводов напряжением до 250В постоянного и до 380В переменного тока (а также, сигнализации и связи) от внешних воздействий.
3. Модели EBX20-36-55 и EBX20-36-44 предназначены для организации дополнительной системы уравнивания потенциалов в квартирах, домах, офисах и производственных помещениях.
4. Коробки разрешается использовать только внутри помещения.
5. **Технические характеристики\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | EBX10-34-44 | EBX20-34-44 | EBX10-34-55 | EBX10-36-55 | EBX10-310-55 | EBX20-310-55 | EBX20-36-55 | EBX20-36-44 |
| Тип коробки по виду установки | Открытой установки | | | | | | | |
| Количество выходов | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 |
| Максимальный диаметр входа, мм | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 20 | 25 |
| Форма коробки | Прямоугольная | Круглая | Прямоугольная | | | | | |
| Материал корпуса | Полистирол | | Полистирол, полипропилен | | Полистирол | | Полистирол, полипропилен | Полистирол |
| Габаритные размеры, мм | 85\*85\*40 | 75\*75\*40 | 70\*70\*40 | 100\*100\*50 | 150\*110\*70 | 190\*140\*70 | 100\*100\*50 | 85\*85\*40 |
| Температура окружающей среды | -25...+40°С | | | | | | | |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP44 | | IP55 | | | | | IP44 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 | | | | | | | |
| Срок службы | 10 лет | | | | | | | |

*\*Представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию товара без предварительного уведомления (см. на упаковке)*

1. **Комплектация**
2. Коробка разветвительная.
3. Упаковка.
4. **Меры предосторожности**
5. Установка и подключение должны осуществляться лицами, имеющими необходимую квалификацию, а также, при отключенном электропитании. Обратитесь к квалифицированному электрику.
6. Запрещена установка снаружи помещений.
7. Эксплуатация коробок при температуре окружающей среды выше 40°С запрещена.
8. Запрещена эксплуатация коробки с поврежденным корпусом.
9. Радиоактивные и ядовитые вещества в состав изделия не входят.
10. **Подключение**
11. Достаньте коробку разветвительную из упаковки: проверьте внешний вид и наличие всей необходимой комплектации.
12. Убедитесь, что электропитание отключено.
13. Монтаж коробки необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от -10 до +30°С.
14. Снять заглушки, выкрутить винты и снять крышку с коробки.
15. С помощью ножа прорезать в уплотнителе кабельного ввода отверстие необходимого размера.
16. Закрепить коробку на предполагаемом месте эксплуатации с помощью дюбелей и саморезов (не входят в комплект).
17. Выполнить подключение проводников.
18. Установить крышку на место, закрутить винты и вставить заглушки.
19. **Хранение**

Изделие в упаковке хранится в картонных коробках, в ящиках или на стеллажах в сухих и отапливаемых помещениях.

1. **Транспортировка**

Изделие в упаковке пригодно для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

1. **Утилизация**

По окончании эксплуатации изделие должно быть утилизировано в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов.

1. **Сертификация**

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

1. **Информация об изготовителе и дата производства**

Произведено в России. Производитель: ООО "Пласткор" , г. Тула, ул. Н. Островского, д.63, помещение лит. Х1 , тел. : +7 (4872) 74-01-55. Дата изготовления нанесена на стикер изделия в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.



|  |
| --- |
|  |
| **EBX10-34-44** |
|  |
| **EBX20-34-44** |
|  |
| **EBX10-34-55** |
|  |
| **EBX10-36-55** |
|  |
| **EBX10-310-55** |
|  |
| **EBX20-310-55** |
|  |
| **EBX20-36-55** |
|  |
| **EBX20-36-44** |