**изделия электроустановочные: выключатели электрические тм «stekker» серии psw**

**модели psw10-111-54, psw10-112-54, psw10-121-54, PSW10-114-54, PSW10-211-54, PSW10-212-54, PSW10-221-54, PSW10-214-54**

**Инструкция по эксплуатации и технический паспорт**

*Здесь и далее под словом «выключатели» подразумеваются выключатели и переключатели (проходные выключатели) открытой установки серии PSW10.*

1. **Описание устройства и назначение**
2. Выключатели ТМ «STEKKER» серии PSW10 – предназначены для включения и отключения электроприборов или другого оборудования бытового или аналогичного назначения в сетях переменного тока с номинальным напряжением не более 250В и номинальным током не более 10А.
3. Выключатели предназначены для использования только внутри помещений.
4. Данный тип выключателей подходит для управления цепями нагрузки ламп накаливания; цепями нагрузки люминесцентных ламп (в том числе дросселей стартеров люминесцентных ламп); цепями активной нагрузки с коэффициентом мощности не менее 0,95; однофазными цепями нагрузки двигателей на номинальный ток до 10А с коэффициентом мощности не менее 0,6; комбинированными вышеперечисленными цепями.
5. **Технические характеристики\***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | PSW10-111-54  PSW10-211-54 | PSW10-112-54  PSW10-212-54 | PSW10-121-54  PSW10-221-54 | PSW10-114-54  PSW10-214-54 |
| Номинальное напряжение | ~250В | | | |
| Номинальный ток | 10А | | | |
| Тип | одноклавишный выключатель | одноклавишный переключатель | двухклавишный выключатель | одноклавишный выключатель с блоком для подписи |
| Тип по способу соединения | однополюсный | | | |
| Тип по методу установки | открытого типа | | | |
| Тип по методу действия | клавишные | | | |
| Тип зажимов | с винтовыми зажимами | | | |
| Максимальное сечение подключаемых проводников | 2,5мм2 | | | |
| Материал корпуса | ABS-пластик | | | |
| Габаритные размеры | Указаны на упаковке | | | |
| Рабочая температура | 0.. +35°С | | | |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 | | | |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP54 | | | |
| Срок службы | 5 лет | | | |

*\*Представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию товара без предварительного уведомления (см. на упаковке)*

1. **Комплектация**
2. Выключатель.
3. Упаковка.
4. Инструкция по эксплуатации.
5. Гарантийный талон.
6. **Требования эксплуатации и меры предосторожности**
7. Устройство предназначено для работы в сетях переменного тока не более 10А и с номинальным сетевым напряжением не более 250В, которое может быть опасным. Подключение устройства должно осуществляться лицами, имеющими необходимую квалификацию. Обратитесь к квалифицированному электрику.
8. Установка и подключение устройства осуществляется только при отключенном электропитании.
9. Запрещена установка выключателей снаружи помещений.
10. Эксплуатация выключателей при температуре окружающей среды выше 35°С запрещена.
11. Не использовать выключатели с нагрузкой емкостного типа при коэффициенте мощности менее 0,95, либо с нагрузкой, имеющей высокие пусковые токи, которые превышают номинальный ток выключателя. Это приводит к преждевременному выгоранию контактов выключателя.
12. Запрещена эксплуатация прибора с поврежденным корпусом, изоляцией входного или выходного кабеля.
13. Радиоактивные и ядовитые вещества в состав устройства не входят.
14. **Подключение**
15. Достаньте прибор из упаковки: проверьте внешний вид и наличие всей необходимой комплектации.
16. Убедитесь, что электропитание отключено.
17. Убедитесь, что подключаемая нагрузка не превышает допустимую нагрузку прибора.
18. Выведите подключаемые провода к месту установки выключателя.
19. Снимите клавишу выключателя и выкрутите винты.
20. Снимите верхнюю часть выключателя.
21. Закрепите основание выключателя на месте установки.
22. Введите кабели с подключаемыми проводами в кабельные вводы выключателя.
23. Осуществите подключение устройства по схеме:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PSW10-111-54  PSW10-114-54  PSW10-211-54  PSW10-214-54 | PSW10-112-54  PSW10-212-54 | PSW10-121-54  PSW10-221-54 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. Установите и закрепите верхнюю часть выключателя. Установите клавиши на место.
2. Включите электропитание.
3. Проверьте работоспособность выключателя.
4. **Характерные неисправности и способы их устранения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Внешние проявления и дополнительные признаки неисправности** | **Вероятная причина** | **Метод устранения** |
| Подключенное устройство не работает | Отсутствует напряжение в питающей сети | Проверьте наличие напряжения питающей сети и, при необходимости, устраните неисправность |
| Плохой контакт | Проверьте контакты в схеме подключения и устраните неисправность |
| Поврежден питающий кабель | Проверьте целостность цепей и целостность изоляции |

Если при помощи произведенных действий не удалось устранить неисправность, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи товара.

1. **Хранение**

Устройство в упаковке хранится в картонных коробках, в ящиках или на стеллажах в сухих и отапливаемых помещениях.

1. **Транспортировка**

Товар в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

1. **Утилизация**

Товар не содержит в своем составе дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По окончании эксплуатации прибор должен быть утилизирован в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов из пластика.

1. **Сертификация**

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование».

1. **Информация об изготовителе и дата производства**

Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай. Филиал завода-изготовителя: Zheijiang MEKA Electric Co., Ltd, No. 8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zheijiang Province, China / «Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай. Уполномоченный представитель: ООО «Штекер Свисс Групп», 117403, г. Москва, Востряковский проезд, д.10Б, стр.7, к.27. Телефон: +7 (499) 394-48-36. Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Дата изготовления нанесена на упаковку изделия в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

1. **Гарантийные обязательства**

* Гарантия на товар составляет 1 год (12 месяцев) со дня продажи.
* Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара. Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина).
* В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантийный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на корпус товара в виде надписи, гравировки или стикерованием.
* Гарантийные обязательства не выполняются при наличии механических повреждений товара или нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки.



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Внимание: для соблюдения гарантийных обязательств, требования к подключению  и эксплуатации изделия, описанные в настоящей инструкции,  являются обязательными. | | | | |
| Данный гарантийный талон заполняется только при розничной продаже продукции торговой марки “Stekker” | | |  | **Гарантийный талон** | | |
| Дата продажи | Наименование изделия | | | | Количество | Дата окончания гарантийного срока |
|  |  | | | |  |  |
| Продавец\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Покупатель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  МП  ВНИМАНИЕ!  Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства. Талон действителен при предъявлении кассового чека (товарной накладной) | | | | | | |