**Оборудование световое: фигура электрическая, т.м. "Feron" серии: LT**

**модели: LT127, LT128, LT129, LT133, LT134, LT135**

**Инструкция по эксплуатации и технический паспорт**

1. **Описание и назначение изделия**
2. Изделие является световой электрической фигурой со светодиодными источниками света. Фигура применяется для декоративной подсветки.
3. Фигуры предназначены для работы от батареек. Напряжение питания фигуры не превышает 4,5В и является безопасным для человека.
4. **Технические характеристики**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | LT127 | LT128 | LT129 | LT133 | LT134 | LT135 |
| Напряжение питания | 4,5В | 4,5В | 4,5В | 4,5В | 4,5В | 4,5В |
| Источник питания | 3\*LR1130  входят в  комплект | 3\*LR44  входят в  комплект | 3\*LR44 входят в  комплект | 3\*AAA не входят  в комплект | 3\*LR44 входят в  комплект | 3\*AA не входят  в комплект |
| Мощность одного светодиода не более | 1Вт | 1Вт | 1Вт | 1Вт | 1Вт | 0,04Вт |
| Количество светодиодов (на одной фигуре) | 1LED | | | | | 50LED |
| Цвет свечения (см. на упаковке) | теплый белый | | | | | |
| Рабочая температура | +1 ... +35°C | | | | | |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 | | | | | |
| Степень защиты | IP20 | | | | | |
| Класс защиты | III | | | | | |
| Материал оболочки фигуры | PVC | | | | | |

1. **Комплектность**
2. Электрическая фигура.
3. Инструкция.
4. Упаковка.
5. **Меры безопасности**
6. ***Предупреждение: Данный товар не является детской игрушкой!!!***
7. Использовать фигуру только с рекомендованным типом источника питания.
8. Не использовать снаружи помещений.
9. Запрещено вскрывать корпус фигуры.
10. Радиоактивные и ядовитые вещества в состав изделия не входят.
11. **Подключение**
12. Достаньте фигуру из упаковки, проверьте внешний вид и комплектность поставки товара.
13. Установите фигуру на место эксплуатации.
14. Вставьте батарейки в отсек для батареек. При установке батареек соблюдайте полярность.
15. Включите питание. При помощи переключателя.
16. **Эксплуатация**

Электрическая фигура не требует специального технического обслуживания.

Замена батареек производится по мере необходимости.

1. **Возможные неисправности и меры их устранения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **признаки неисправности** | **Вероятная причина** | **Метод устранения** |
| **При включении питания фигура не работает** | **Разрядились батарейки** | **Проверьте работоспособность батареек и, при необходимости, осуществите замену** |

*Если вышеперечисленные действия не помогли, обратитесь в место продажи прибора.*

1. **Хранение**

Товар хранится в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях.

1. **Транспортировка**

Товар в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

1. **Утилизация**

Электрические фигуры не содержат в своем составе дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По истечении срока службы товар утилизируется по правилам утилизации бытовых отходов.

1. **Сертификация**

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕU «Электромагнитная совместимость».

1. **Информация об изготовителе и дата производства.**

Сделано в Китае. Изготовитель: «NINGBO YUSING LIGHTING CO., LTD» Китай, No.1199, MINGGUANG RD.JIANGSHAN TOWN, NINGBO, CHINA/Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко., № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: «Ningbo Yusing Electronics Co., LTD» Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai, Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай; «Zheijiang MEKA Electric Co., Ltd» No.8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zheijiang Province, China/«Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Дата изготовления нанесена на оболочке товара в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

1. **Гарантийные обязательства**

* Гарантия на товар составляет 1 год (12 месяцев) с момента продажи.
* Замене подлежит продукция, не имеющая видимых механических повреждений.
* Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. В случае отсутствия документов, удостоверяющих дату покупки, гарантийный срок отсчитывается от даты производства товара, нанесенной на корпус товара.
* Гарантия соблюдается при выполнении требуемых условий эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в данной инструкции.
* Гарантия не распространяется в случаях использования на производстве, в целях извлечения прибыли, а также в других целях, не соответствующих прямому применению продукции.
* Срок службы изделия 2 года.

