**СЕТЕВОЙ ШНУР, армированный вилкой, ТМ «FERON», серии KF**

**Модель KF-HK-1**

**Инструкция**

1. **Назначение изделия**

Сетевой шнур KF-HK-1, армированный вилкой, предназначен для подключения к сети всех видов осветительной и бытовой электронной техники. Предназначен для применения внутри помещения.

1. **Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Сетевое напряжение | 230В/50Гц |
| Допустимая мощность токовой нагрузки | 2,5А |
| Длина провода  | 1,9м |
| Сечение провода  | 2х0,5мм2 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Материал проводника | медь |
| Цвет шнура | Золотой, серый, черный, белый (см. на упаковке) |
| переключатель | Две позиции вкл. «1»/выкл. «0» |

1. **Комплектность**

Сетевой шнур в упаковке;

Гарантийный талон;

Инструкция по эксплуатации.

1. **Применение**
2. Присоедините сетевой шнур электроприемнику при помощи клеммных колодок.
3. Вставьте вилку в розетку с сетевым напряжением 230В/50Гц.
4. Установите переключатель в позицию «1».
5. **Меры предосторожности**
6. Не допускать превышения токовой нагрузки.
7. Не допускать попадания влаги на контакты.
8. Не допускать прямого соединения с алюминиевым проводником.
9. Все манипуляции проводить только при отключенном сетевом напряжении.
10. Не использовать при повреждении изоляции кабеля или переключателя.
11. **ХРАНЕНИЕ**

Сетевые шнуры в упаковке хранятся в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях.

1. **ТРАНСПОРТИРОВКА**

Сетевые шнуры в упаковке пригодны для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным видом транспорта.

1. **УТИЛИЗАЦИЯ**

Шнур утилизируется согласно правилам утилизации бытовой электронной техники.

1. **Сертификация**

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование».

1. **Информация об изготовителе и дата производства**

Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Vilage, Qiu’ai, Ningbo, China/ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай. Официальный представитель в РФ: ООО «ФЕРОН» 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д.65, стр. 1, этаж 5, помещение XVI, комната 41, телефон +7 (499) 394-10-52, [www.feron.ru](http://www.feron.ru). Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26

Дата изготовления нанесена на оболочке товара в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

